Описание: 
Версия программного обеспечения для USB обновления основного ПО и ПО модуля приемника U510.

Внимание!
Вернуть предыдущую версию ПО будет невозможно!


version:
STB		2.5.547
LCS1	0.0.243

filename: u510.upd
Checksum: 718b2337438ce15e00f86a752536cff5

filename: u510_lcs1_app.upd
Checksum: dc36bd79972d408ce4531072244a9b38


What's new:

1. Добавлены приложения "Охота и рыбалка", "Tricolor TV Magazine"
2. Реализована поддержка зеркального стиминга в приложении Play.Триколор для мобильных устройств на базе iOS и Android. Необходимо обновить мобильное приложение до версии с поддержкой зеркального стриминга (Для Android - 1.1.202).
3. Улучшен интерфейс мультимедийных приложений


How to update:

1. Выключить приемник по питанию.
2. Вставить в приемник USB накопитель, отформатированный в FAT32, содержащий в корневом каталоге только файл "u510.upd".
3. Включить питание приемника. После загрузки убедиться, что на экран не выведено никакой графики, включая сообщения-подсказки.
4. Дождаться появления на экране запроса на обновление, нажать "ОК". Начнется процесс обновления
5. После окончания процесса обновления приемник автоматически перезагрузится.
6. Выключить приемник по питанию. Извлечь USB накопитель. Скопировать на него файл "u510_lcs1_app.upd".
7. Включить питание приемника. После загрузки убедиться, что на экран не выведено никакой графики, включая сообщения-подсказки.
8. Вставить в приемник USB накопитель, содержащий в корневом каталоге файл "u510_lcs1_app.upd". 
9. Дождаться появления на экране запроса на обновление, нажать "ОК". Начнется процесс обновления.
10. После окончания процесса обновления приемник автоматически перезагрузится.
11. После перезагрузки можно извлечь USB накопитель.


Внимание! 
После окончания обновления возможен переход приемника в «Мастер Настройки». В этом случае следуйте указаниям «Мастера».

1. Первый шаг
Позволяет установить часовой пояс, выбрать язык интерфейса и установить область отображения меню приемника. Выбрав необходимые настройки, переведите фокус на «Поиск» и нажмите «ОК» на пульте ДУ.
 
2.	Второй шаг
На этом шаге необходимо выбрать оператора и, при необходимости, изменить настройки антенны. После этого нужно переместить фокус на кнопку «Продолжить» и нажать «ОК» на пульте ДУ. 

Далее приемник предложит выбрать регион. Выбор региона осуществляется перемещением фокуса на нужный пункт и подтверждением выбора с помощью кнопки «ОК» на пульте ДУ.

После выбора региона будет запущен поиск каналов. По его окончании на экране появится диалог с предложением сохранить найденные каналы.

После выбора пункта «Сохранить» и нажатия «ОК» на пульте ДУ работа «Мастера Настройки» будет завершена и приемник перейдет в режим просмотр каналов.

2015.11.05 Spb