Описание: 
Версия программного обеспечения для USB обновления основного ПО и ПО модуля системы приемников E501/C591.

Внимание!
Вернуть предыдущую версию ПО будет невозможно!

version:
STB		2.5.547
LCS1	0.0.244

filename: E501.upd
Checksum: 718b2337438ce15e00f86a752536cff5

filename: C591.upd
Checksum: 718b2337438ce15e00f86a752536cff5

filename: e501_lcs1_app.upd
Checksum: d4f4939869de19b7748f62d7af28b194


What's new:

1. Добавлены приложения "Охота и рыбалка", "Tricolor TV Magazine"
2. Реализована поддержка зеркального стиминга в приложении Play.Триколор для мобильных устройств на базе iOS и Android. Необходимо обновить мобильное приложение до версии с поддержкой зеркального стриминга (Для Android - 1.1.202).
3. Улучшен интерфейс мультимедийных приложений


How to update:

Внимание! 
Сначала следует обновить приемник E501, а затем C591

Приемник e501:
1. Выключить приемник по питанию.
2. Вставить в приемник USB накопитель, отформатированный в FAT32, содержащий в корневом каталоге только файл "e501.upd".
3. Включить питание приемника. После загрузки убедиться, что на экран не выведено никакой графики, включая сообщения-подсказки.
4. Дождаться появления на экране запроса на обновление, нажать "ОК". Начнется процесс обновления
5. После окончания процесса обновления приемник автоматически перезагрузится.
6. Выключить приемник по питанию. Извлечь USB накопитель. Скопировать на него файл "e501_lcs1_app.upd".
7. Включить питание приемника. После загрузки убедиться, что на экран не выведено никакой графики, включая сообщения-подсказки.
8. Вставить в приемник USB накопитель, содержащий в корневом каталоге файл "e501_lcs1_app.upd". 
9. Дождаться появления на экране запроса на обновление, нажать "ОК". Начнется процесс обновления.
10. После окончания процесса обновления приемник автоматически перезагрузится.
11. После перезагрузки можно извлечь USB накопитель.

Приемник c591:
1. Выключить приемник по питанию.
2. Вставить в приемник USB накопитель, отформатированный в FAT32, содержащий в корневом каталоге файл "c591.upd".
3. Включить питание приемника. После загрузки убедиться, что на экран не выведено никакой графики, включая сообщения-подсказки.
4. Дождаться появления на экране запроса на обновление, нажать "ОК". Начнется процесс обновления
5. После окончания процесса обновления приемник автоматически перезагрузится.
6. После перезагрузки можно извлечь USB накопитель.

Внимание! 
После окончания обновления возможен переход приемника в «Мастер Настройки». В этом случае следуйте указаниям «Мастера».
Настройку приемника с помощью «Мастера Настройки» следует выполнять только при условии, что приемники E501 и С591 включены и соединены друг с другом!

1. Первый шаг
Позволяет установить часовой пояс, выбрать язык интерфейса и установить область отображения меню приемника. Выбрав необходимые настройки, переведите фокус на «Вперед» и нажмите «ОК» на пульте ДУ.
 
2.	Второй шаг
Настройка сети позволяет установить соединение между приемником-сервером E501 и клиентом C591. Для настройки необходимо переместить фокус на сетевой интерфейс «Ethernet 0» и нажать «ОК» на пульте ДУ. 

В появившемся меню нужно выбрать тип соединения
•	Auto – если приемники соединены через домашнюю сеть (роутер, маршрутизатор и т.п.) или напрямую друг с другом
•	Вручную – если необходима ручная настройка сетевых параметров

Выбрав правильный тип соединения нужно нажать «ОК» на пульте ДУ.

После этого в списке «Выберите сервер» приемника С591 появится строка с идентификатором приемника-сервера. Необходмо перевести фокус на эту строку и нажать «ОК» на пульте ДУ. Статус сервера при этом должен смениться с «Доступен» на «Подключен».  

3.	Третий шаг
После установки соединения можно перейти к следующему шагу, переместив фокус на кнопку «Поиск» и нажав «ОК» на пульте ДУ. На этом шаге необходимо выбрать оператора и, при необходимости, изменить настройки антенны.

После этого нужно переместить фокус на кнопку «Продолжить» и нажать «ОК» на пульте ДУ. 

Далее приемник предложит выбрать регион. Выбор региона осуществляется перемещением фокуса на нужный пункт и подтверждением выбора с помощью кнопки «ОК» на пульте ДУ.

После выбора региона будет запущен поиск каналов. По его окончании на экране появится диалог с предложением сохранить найденные каналы.

После выбора пункта «Сохранить» и нажатия «ОК» на пульте ДУ работа «Мастера Настройки» будет завершена и приемник перейдет в режим просмотр каналов.

2015.11.05 Spb