Описание: 
Версия программного обеспечения для USB обновления основного ПО приемника E502

Внимание!
Вернуть предыдущую версию ПО будет невозможно!


version:
STB		2.5.570

filename: E502.upd
Checksum: 0f24c23ce0a9f9040efdd70f509c46f0


What's new:

1. Улучшена стабильность работы приемника


How to update:

1. Выключить приемник по питанию.
2. Вставить в приемник USB накопитель, отформатированный в FAT32, содержащий в корневом каталоге только файл "e502.upd".
3. Включить питание приемника. После загрузки убедиться, что на экран не выведено никакой графики, включая сообщения-подсказки.
4. Дождаться появления на экране запроса на обновление, нажать "ОК". Начнется процесс обновления
5. После окончания процесса обновления приемник автоматически перезагрузится.
6. После перезагрузки можно извлечь USB накопитель.


2016.02.04 Spb