Что добавлено и доработано в новой версии прошивки 2.3.168 для GS U510.

1. Доработаны и улучшены функции "Запись " и "Запись по расписанию" .

2. Изменен улучшен и дополнен функционал сообщения "Кодированный канал" .

3. Доработан улучшен и изменен доступ к операторскому приложению "Кинозалы " для абонентов .

4. Прошло преобразование приложения "Статус" и приложения "Помощь" путем их изменения и трансформации на новое более удобное  приложение "Личный кабинет"

5. Доработан и улучшен интерфейс мультимедийных приложений приемника .

6. Доработан и улучшен алгоритм работы с сетевыми  приложениями приемника .

Как обновить приемник Gs u510 новой прошивкой 2.3.168

1. Скачиваем файл с прошивкой 2.3.168 (у нас это делается совершенно бесплатно)

2. Разархивируем файл на компьютере и заливаем файлы " u510.upd "  в корень вашего USB накопитель (отформатированный в FAT32)

2. Вставляем в приемник USB накопитель ( с прошивкой в корне ) .

3. Включить питание вашего приемника U 510 .

4. Ожидаем когда на экране появиться информационное сообщение о том что доступна новая версия программного обеспечения .

5. Нажимаем - ОК .

6. Ожидаем пока приемник загрузит информацию с  USB накопителя .

7. Ждем окончания процесса обновления приемника , после загрузки он сам автоматически перезагрузится.

8. Выключить приемник по питанию. Извлекаем USB накопитель , удаляем из него файл прошивки .

Все очень просто .