Описание: 
Версия программного обеспечения для USB обновления основного ПО и ПО модуля приемника E212.

Внимание!
Вернуть предыдущую версию ПО будет невозможно!


version:
STB		2.3.62
LCS1	0.0.217

filename: e212.upd
Checksum: 6f0e242d37d59b6320c86f9c2b4424d1

filename: e212_lcs1_app.upd
Checksum: 57dd07343cf6b3af55735d43d60bf20a


What's new:

1. Добавлена функциональность расширенного сообщения "Кодированный канал"
2. Приложения "Статус" и "Помощь" заменены на приложение "Личный кабинет"
3. Добавлена функция Timeshift
4. Для оператора "Триколор ТВ-Сибирь" включен сервис «Кинозалы «Триколор ТВ»
5. Улучшен интерфейс мультимедийных приложений

How to update:

1. Выключить приемник по питанию.
2. Вставить в приемник USB накопитель, отформатированный в FAT32, содержащий в корневом каталоге только файл "e212.upd".
3. Включить питание приемника. После загрузки убедиться, что на экран не выведено никакой графики, включая сообщения-подсказки.
4. Дождаться появления на экране запроса на обновление, нажать "ОК". Начнется процесс обновления.
5. После окончания процесса обновления приемник автоматически перезагрузится.
6. Выключить приемник по питанию. Извлечь USB накопитель. Скопировать на него файл "e212_lcs1_app.upd".
7. Вставить в приемник USB накопитель, содержащий в корневом каталоге файл "e212_lcs1_app.upd".
8. Включить питание приемника. После загрузки убедиться, что на экран не выведено никакой графики, включая сообщения-подсказки.
9. Дождаться появления на экране запроса на обновление, нажать "ОК". Начнется процесс обновления.
10. После окончания процесса обновления приемник автоматически перезагрузится.
11. После перезагрузки можно извлечь USB накопитель.


2015.05.26 Spb